Руководство по сборке и монтажу

платформ «АМА» № 40260-40265

A

B

B/1

Модуль B



Модуль C

Модуль D

Модуль E

Модуль F

1. Соединение модулей (№ 40260-40265)



**Примечание:**

Пара внутренних башмаков монтируется через каждые пять опор максимум

(1x BN 800295 + 1x BN 800296).

МАКС. 5

МАКС. 5




Монтаж дополнительных деталей

2. Ролики № 40268

3. Нижние кронштейны № 40269

4. Перила № 40267 (можно использовать перила от модуля D – № 40263)

Ид. №. 5021503 Стр. 2



Ид. №. 5021503 Стр. 3

«ЦАРГЕС ГмбХ» (ZARGES GmbH)

А/я 16 30

82360 Вайльхайм

Тел.: + 49-8 81/68 71 00

Факс: +49-8 81/68 75 00

Эл. почта: zarges@zarges.de

Интернет: [http://www.zarges.de](http://www.zarqes.de)

© 2015 от «ЦАРГЕС ГмбХ»

5. Соединяющий модуль № 40273

